|  |
| --- |
| char data=0; |
|  | void setup() { |
|  | Serial.begin(9600); |
|  | pinMode(13,OUTPUT); |
|  |  |
|  | } |
|  | void loop() { |
|  | if(Serial.available()>0) |
|  | { |
|  | data=Serial.read(); |
|  | Serial.print(data); |
|  | Serial.print("\n"); |
|  | if(data=='1') |
|  | digitalWrite(13,HIGH); |
|  | else if(data=='0') |
|  | { |
|  | digitalWrite(13,LOW); |
|  | } |
|  | } |
|  | } |